(module nRF24 (layer F.Cu) (tedit 5F66FAA4)
  (fp_text reference " " (at -5.91 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value nRf24 (at 0 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.5 -25) (end 8.5 -25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 2.5) (end -5.5 -25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.5 3) (end 8.5 -25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 3) (end 8.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 2.5) (end -5.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.66 -2.52) (end 4.66 -2.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.66 -2.52) (end 4.66 2.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.66 2.52) (end -4.66 2.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.66 2.52) (end -4.66 -2.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 -1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 -1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 -1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 3.81 1.27) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
