(module JOYSTICK-ALPS (layer F.Cu) (tedit 5F508E50)
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -1.905 4.445) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -1.27 5.715) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end -6.35 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_circle (center 0 0) (end -0.3175 0.3175) (layer B.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start 0.635 -5.84) (end 1.905 -5.84) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.635 -5.84) (end 0.635 -6.475) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.905 -5.84) (end -0.635 -5.84) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 4.826) (end -7.62 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 -4.826) (end -7.62 -6.985) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -11.176 -4.826) (end -11.176 4.826) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 4.826) (end -11.176 4.826) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 -4.826) (end -11.176 -4.826) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.588 -12) (end -5.588 -6.985) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 5.588 -12) (end 5.588 -6.985) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.588 -6.985) (end -7.62 -6.985) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.62 -6.985) (end 5.588 -6.985) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.62 4.064) (end 9.525 4.064) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.62 -4.064) (end 9.525 -4.064) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.62 4.064) (end 7.62 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.62 -4.064) (end 7.62 -6.985) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.525 -4.064) (end 9.525 4.064) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.826 8.89) (end -7.62 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.826 8.89) (end 7.62 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.826 11.43) (end -4.826 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.826 11.43) (end 4.826 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.826 11.43) (end -4.826 11.43) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 5.588 -12) (end -5.588 -12) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (pad B1A thru_hole circle (at -3.25 -10.25) (size 1.778 1.778) (drill 1.2) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad B1B thru_hole circle (at 3.25 -10.25) (size 1.778 1.778) (drill 1.2) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad B2A thru_hole circle (at -3.25 -5.75) (size 1.778 1.778) (drill 1.2) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad B2B thru_hole circle (at 3.25 -5.75) (size 1.778 1.778) (drill 1.2) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad H1 thru_hole circle (at -2.55 8.73) (size 1.778 1.778) (drill 1) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad H2 thru_hole circle (at 0 8.73) (size 1.778 1.778) (drill 1) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.55 8.73) (size 1.778 1.778) (drill 1) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad MOUN thru_hole circle (at -6.325 -5) (size 2.286 2.286) (drill 1.5) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -6.325 5) (size 2.286 2.286) (drill 1.5) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad MOUN thru_hole circle (at 6.325 5) (size 2.286 2.286) (drill 1.5) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad MOUN thru_hole circle (at 6.325 -5) (size 2.286 2.286) (drill 1.5) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad V1 thru_hole circle (at -8.732 -2.55) (size 1.778 1.778) (drill 1) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad V2 thru_hole circle (at -8.73 0) (size 1.778 1.778) (drill 1) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.73 2.55) (size 1.778 1.778) (drill 1) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
)
